

**Instructions – Enregistreur de Température Tempmate M1**

Informations générales

Le Tempmate M1 est un enregistreur de température réutilisable avec un écran et une connexion USB intégrée. Cet enregistreur a été préprogrammé par nos soins et est prêt à l’emploi immédiatement.

Démarrer l’enregistreur

* Appuyez sur le bouton gauche (défilement) pendant 5 secondes
* L’écran affiche "REC"
* L’enregistreur commence alors à mesurer et enregistrer la température

Vérifier le statut pendant l’utilisation

Une brève pression sur le bouton gauche affiche successivement à l’écran :

1. Le statut actuel de l’enregistreur
2. La température minimale enregistrée
3. La température maximale enregistrée
4. Le nombre d’enregistrements (LOG)
5. La température actuelle

Reprogrammer l’enregistreur

Le Tempmate M1 peut être entièrement reconfiguré à l’aide du logiciel gratuit Tempbase-2. Vous pouvez :

* Définir les conditions de démarrage et d’arrêt
* Ajuster l’intervalle de mesure
* Définir des seuils d’alarme
* Attribuer un nom ou un identifiant à l’enregistreur
* Modifier les options d’affichage et de rapport

Le manuel complet est disponible via la fonction Aide dans le logiciel.

Lecture des données

Après utilisation, les données peuvent être consultées de deux manières :

1. Via le port USB de votre ordinateur
   * L’enregistreur génère automatiquement un rapport PDF ainsi que des fichiers supplémentaires (.TXT, .CSV, etc.)
2. Via le logiciel Tempbase-2
   * Pour une analyse avancée et l’exportation des données
   * Vous y verrez également un écran de configuration visuel de l’enregistreur

Télécharger le logiciel ici :  
Tempbase 2 – Lien de téléchargement (ZIP)

Bonnes mesures !  
Dataloggers.shop  
[www.dataloggers.shop](http://www.dataloggers.shop)  
✉ mail@tempro.be

