

**Instructie Tempmate M1 Temperatuurlogger**

Algemene informatie

De Tempmate M1 is een herbruikbare temperatuurlogger met display en geïntegreerde USB-aansluiting. Deze logger werd door ons vooraf geprogrammeerd en is onmiddellijk gebruiksklaar.

Logger starten

* Houd de linkerknop (scroll) gedurende 5 seconden ingedrukt
* Op het display verschijnt "REC"
* De logger start nu met het meten en registreren van de temperatuur

Status bekijken tijdens gebruik

Een korte druk op de linkerknop toont op het display achtereenvolgens:

1. De huidige status van de logger
2. De minimale temperatuur
3. De maximale temperatuur
4. Het aantal geregistreerde metingen (LOG)
5. De actuele temperatuur

Herprogrammeren van de logger

De Tempmate M1 kan volledig worden hergeconfigureerd met behulp van de gratis Tempbase-2 software. U kunt hiermee:

* Start- en stopcondities instellen
* Meetintervallen aanpassen
* Alarmgrenzen instellen
* De logger een naam of ID geven
* Rapportopties en display-instellingen aanpassen

De volledige handleiding is beschikbaar via de Help-functie in de software.

Uitlezen van meetgegevens

Na gebruik kan de logger op twee manieren uitgelezen worden:

1. Via de USB-poort van uw computer
   * De logger genereert automatisch een PDF-rapport en aanvullende bestanden zoals .TXT en .CSV
2. Via de Tempbase-2 software
   * Voor uitgebreide analyse en data-export
   * Hier ziet u ook een visueel configuratiescherm van de logger

Download de software via:  
Tempbase 2 – Softwarelink (ZIP)

Veel meetplezier!  
Dataloggers.shop  
[www.dataloggers.shop](http://www.dataloggers.shop)  
✉ mail@tempro.be

