

**Instructions pour l’enregistreur de température KT1SU (usage unique)**

**Informations importantes avant utilisation - ATTENTION :**  
Le **KT1SU** est un **enregistreur de température à usage unique**. Cela signifie qu’il ne peut être **activé qu’une seule fois**. Une fois démarré, il ne peut plus être reprogrammé ou redémarré.

**Préconfiguré**

Cet enregistreur a été **préprogrammé** par nos soins. Aucune configuration n’est nécessaire.

**Démarrage de l’enregistreur**

1. Appuyez sur le **bouton de démarrage** et maintenez-le enfoncé pendant environ **8 secondes**.
2. L’enregistreur est activé lorsque **toutes les LED clignotent de haut en bas**.
   * Si les LED ne clignotent pas, il est possible que l’enregistreur ait déjà été activé ou que le bouton n’ait pas été maintenu assez longtemps.

**Après utilisation – lecture des données**

1. Insérez l’enregistreur dans un **port USB de votre ordinateur** après le transport.
2. L’enregistreur fonctionnera comme une clé USB et générera automatiquement :
   * Un **rapport PDF**
   * Éventuellement, d’autres fichiers tels que .TXT, .CSV ou .KLG

**Certificat d’étalonnage**

Vous trouverez le lien vers le **certificat d’étalonnage individuel** :

* Dans le **rapport PDF** généré par l’enregistreur
* Ou via le **logiciel KeyTag Manager** lors du téléchargement des données

**Exigences logicielles**

Utilisez toujours la **dernière version** du **logiciel KeyTag Manager** :

* Version **1.19.10** ou ultérieure
* Téléchargement : [www.dataloggers.shop/Software](https://www.dataloggers.shop/Software)

**Support et contact**

Des questions ou besoin d’aide avec votre enregistreur KT1SU ?  
Nous sommes à votre disposition.

**Dataloggers.shop**  
[www.dataloggers.shop](http://www.dataloggers.shop)  
✉ mail@tempro.be