

**Instructie KT1SU Temperatuurlogger (Single Use)**

**Belangrijke informatie vóór gebruik - OPGELET:**
De **KT1SU** is een **eenmalig te gebruiken datalogger**. Dit betekent dat de logger slechts **één keer gestart** kan worden. Zodra de logger actief is, kan deze niet meer opnieuw geprogrammeerd of herstart worden.

**Voorgeprogrammeerd**

Deze datalogger werd door ons **vooraf geprogrammeerd**. U hoeft dus zelf geen instellingen te configureren.

**Logger starten**

1. Druk op de **startknop** en houd deze gedurende **ongeveer 8 seconden** ingedrukt.
2. De logger wordt geactiveerd zodra **alle LED’s op en neer beginnen te knipperen**.
	* Indien dit niet gebeurt, is de logger mogelijk al gestart of is de drukduur te kort geweest.

**Na gebruik – uitlezen van de logger**

1. Plaats de logger na transport in de **USB-poort van een computer**.
2. De logger gedraagt zich als een USB-stick en genereert automatisch:
	* Een **PDF-rapport**
	* Eventueel extra bestanden zoals .TXT, .CSV of .KLG

**Kalibratiecertificaat**

De link naar het **individueel kalibratiecertificaat** vindt u:

* Op het **PDF-rapport** dat door de logger wordt aangemaakt
* Of bij het uitlezen via de **KeyTag Manager Software**

**Softwarevereiste**

Gebruik steeds de **laatste versie** van de **KeyTag Manager software**:

* Versie **1.19.10** of hoger
* Download via: [www.dataloggers.shop/Software](https://www.dataloggers.shop/Software)

**Contact en ondersteuning**

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de KT1SU?
Wij staan steeds klaar om u verder te helpen.

**Dataloggers.shop**
[www.dataloggers.shop](http://www.dataloggers.shop)
✉ mail@tempro.be

**Veel succes met uw metingen!**