

**Belangrijke instructies voor ingebruikname van uw KT1MU datalogger**

Beste klant,

Bedankt voor uw aankoop bij Dataloggers.shop.  
Hieronder vindt u enkele belangrijke instructies voor het correct gebruiken van uw **KT1MU datalogger**:

**📘 Handleiding en instructievideo**

U vindt de volledige handleiding en instructievideo terug in onze webshop op de productpagina van de KT1MU.

**⚙️ Programmeren en herstarten**

* Nadat u de logger **gestopt** hebt, moet u deze **opnieuw programmeren** via de **Keytag Manager software**, tenzij u tijdens de initiële programmatie de optie **“manual restart enable”** heeft aangevinkt.
* **Let op:** Bij het herstarten van de logger wordt de **vorige meetdata automatisch overschreven**. Vergeet dus niet om eerst de gegevens te downloaden en op te slaan vanaf een computer.

Gebruik steeds de **laatste versie** van de software. Deze kan u downloaden via:  
🔗 <https://www.dataloggers.shop/Software>

**▶️ Starten en status controleren**

* Om de logger te starten: houd de **startknop** 12 seconden ingedrukt tot alle LED’s op en neer hebben geflitst.
* Statuscontrole: druk kort op de **stopknop** en bekijk de **groene LED**:
  + **2 flashes / 5 sec** → Logger is actief
  + **1 flash / 10 sec** → Logger is klaar om te starten of gestopt

**Batterijtest**: Druk tegelijkertijd op **stop** en **start**. Brandt de groene LED, dan is de batterij nog goed.

**🧾 Kalibratiecertificaat**

De link naar het **kalibratiecertificaat** vindt u:

* Op het **PDF-rapport** dat op de logger zelf staat
* Bij het uitlezen via de **Keytag Manager Software**

**⚠️ Veilig verwijderen uit USB-poort**

Verwijder de logger altijd zoals u een USB-stick verwijdert:

* Klik op **“Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen”** in de Windows-taakbalk
* Verwijderen zonder dit te doen kan de logger beschadigen

**🔋 Energieverbruik beperken**

* De **LED’s verbruiken veel stroom**. Kies daarom in de programmatie voor **“LED op verzoek”**
* Elke start/stopactie verbruikt energie.
* Laat de logger **niet onnodig lang in de USB-poort** zitten.

**❄️ Gebruik in koelkast of vriezer**

* Hang de logger op aan het **oogje** om contact met vocht te vermijden
* De logger is **niet waterdicht**
* Batterij gaat **ongeveer 1 jaar mee** en is **niet vervangbaar**
* **Vervang tijdig** uw logger om zeker te zijn van correcte metingen én een geldig certificaat

**🛠️ Problemen met PDF-rapport?**

* De taal van de software moet overeenkomen met de taal waarmee de logger geprogrammeerd is (bijv. Nederlands of Engels)
* Als het PDF-rapport niet correct opent, programmeer de logger dan opnieuw **3 keer na elkaar** via de software

📩 Voor vragen of hulp kan u steeds bij ons terecht.  
Veel succes met uw metingen!

Met vriendelijke groet,  
**Dataloggers.shop**  
[www.dataloggers.shop](http://www.dataloggers.shop)  
✉ mail@tempro.be